1-Cihazın fişini takınız.

2-Cihazın ön panelinde yer alan BNC girişlerine kabloyu ve/veya kabloları CH1/Sync takınız

3-Cihazın ön panelinde yer alan açma / kapama ‘O’ tuşuna basınız ve cihazın açılmasını bekleyiniz.

4-Dalga türünü seçmek için ön panelde yer alan “Sine, Square, Pulse vb.” tuş takımını kullanınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

5-“Frequency, Amplitude, Phase vb.” bilgileri ön paneldeki mavi tuş takımı kullanarak görüntüleyebilir ve nümerik klavye vasıtasıyla uygulamak istediğiniz koşulları giriniz. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

7-İşiniz bittiğinde öncelikle ‘Output’ tuşuna basarak uygulanan gücü kesiniz. Sonrasında ‘O’ tuşuna basarak cihazı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.

6-BNC kablonun bağlı olduğu kanala ait “Output” tuşuna basarak ayarlamış olduğunuz formdaki dalgayı uygulayınız. Dalga türü, frekans vs değişimi yapmak için ‘4’ ve ‘5’ no’lu adımları tekrarlayınız. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)