1-Cihazın fişini takınız.

2-Cihazın ön panelinde yer alan ‘Input A’ BNC girişine güç kaynağının (function genarator) kablosunu bağlayınız.

3-Cihazın ön panelinde yer alan ‘Output’ girişine süreceğiniz cihaza ait BNC bağlantısını yapınız. açılmasını bekleyiniz.

4-Ön panelde yer alan ‘Monitor’ BNC girişine osiloskop bağlantısını yapınız.

5-Ön panelde yer alan siyah ‘POWER’ tuşunu ‘1’ konumuna getiriniz ve cihazın çalışır durma geçmesini bekleyiniz. (Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

7-Ayarlarınızı girdikten sonra ön panelde yer alan kırımızı renk ‘ON’ tuşuna basarak cihazın istenlen potansiyel veya akımı uygulamasını sağlayınız. .(Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

6-Cihazın ön panelinde yer alan ‘GAIN,INPUT,OUTPUT vb.’ tuş takımlarının çalışma koşullarınıza ve cihazın güvenli çalışma limitlerine göre ayarlamasını yapınız.(Ayrıntılı bilgi için kullanma kılavuzuna bakınız)

1-Cihazın fişini takınız.

8-İşiniz bittiğinde öncelikle kırımızı renk ‘ON’ tuşuna basarak uygulanan gücü kesiniz. Sonrasında ‘POWER’ tuşunu ‘0’ konumuna getirerek cihazı kapatınız, kablo bağlantılarını sökünüz ve fişi prizden çekiniz.