Cihazın fişini takıp, on/off tuşuna basınız

‘‘Function’’ tuşunu kullanarak sıcaklık profiline geliniz

Aşağı yukarı tuşları ile gerekli sıcaklık ve süreyi ayarlayınız

Kelepçeleri serbest bırakarak fırını açınız

Fırın içinde grafit sütun üzerine numunenizi yerleştiriniz

Yük ünitesini manuel olarak üst grafit sütuna yaklaştırınız

Test bitiminde yük ünitesini manuel olarak yukarı çekiniz

Güç düğmesine basarak fırını devreye sokunuz

Numune merkezlenecek şekilde fırının kelepçelerini sabitleyiniz

Cihazı kapatıp, fişini çekiniz