Pompayı düzgün bir yüzeye yerleştiriniz

Pompanın fişini takınız

Vakuma dayanıklı hortumla hortum bağlantılarını yapınız

Pompayı hava sirkülasyonu mümkün olan yerde çalıştırınız

İş bitiminde 0 a getiriniz düğmeyi ve pompanın fişini çekiniz

‘‘1’’ düğmesine basarak pompayı çalıştırınız