Cihazı temiz ve tozsuz bir ortamda bulundurunuz.

Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz.

Cihazı EXIT tuşuna basarak kapatınız.

Çalışma bittikten sonra elektrodun ucunu destile su ile temizleyiniz, kurulayınız ve elektrolit çözeltisi içerisinde muhafaza ediniz.

Elektrodu çözeltinin içerisine daldırınız, ekrandaki pH değerini okuyunuz.

Uzun süre kullanılmadıysa kalibre ediniz. ( Kalibrasyon için detaylı kullanım kılavuzuna bakınız)

Güç düğmesini açınız. ( **EXIT**)

**\*Detaylı Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarda Masaüstünde mevcuttur.**