Cihazın fişini takınız.

Cihazı üst ön panelinde bulunan **yeşil butona** basarak açınız.

Numuneyi kapağı açarak iç kısma yerleştiriniz.

Ön panelde bulunan **Temp.** ve **Time** düğmelerinden aşağı/yukarı oklar yardımıyla gerekli ayarlamaları yapınız.

**Start** düğmesine basarak cihazı çalıştırınız.

İşlem tamamlandıktan sonra numuneyi çıkarınız.

Cihazı üst ön panelde bulunan **yeşil butona** basarak kapatınız.

Cihazın fişten çıkarınız.

**\*Refraktometre ve Viskometre ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan bu model hem harici hem de dahili sirkülasyon için güçlü bir pompa uygulayarak çok düşük sıcaklıklarda (-25C'ye kadar) bile doğru ve istikrarlı sıcaklık kontrolü özelliğine sahiptir.**