Cihazın fişini takınız.

Cihazın arkasında bulunan **On/Off** düğmesine basarak açınız.

Cihaz tarafından 5 parametrenin kontrolü yapılır, bu esnada cihaza dokunmayınız.

Kontrol tamamlandıktan sonra **Ana menüden** istenilen dalga boyuna göre yapılacak işlemi seçiniz. Absorbans ölçümü için tek dalgaboyu seçeneği seçiniz. (540 nm)

Üst dolapta bulunan 2 küvetten birini etanol ve saf su ile yıkarak temizledikten sonra kurutunuz.

UV’ si alınacak numune küvetin içine enjekte ediniz, ışık yolu kontrol edildikten sonra küvet hücresine yerleştiriniz.

Kapağı kapatıp **OKU** tuşuna basınız. İşlem bitinceye kadar kapağı açmayınız.

Numunenin ölçümü bittikten sonra diğer ölçümlere geçiniz.

Ölçümler bittikten sonra küveti etanol ve saf su ile temizlendikten sonra kutusuna yerleştirilerek kaldırınız.

Ekrandan **Ana Menüye** dönünüz. **On/Off** düğmesinden cihazı kapatıp, fişi çekiniz.