Cihazı fişe takınız ve konumunu sabitleyiniz.

Cihazın onu taşıyabilecek dayanıklılıkta bir zeminde olduğundan emin olunuz.

Hortumun bir ucunu pompa girişlerinden birine, diğer ucunu desikatöre bağlayınız.

Cihazı On/Off düğmesine basarak açınız.

Vakumlama işlemi tamamlandıktan sonra cihazı On/Off düğmesine basarak kapatınız.

Hortumu pompa girişinden çıkarınız.

Cihazın fişini çekiniz.

**\*Detaylı Kullanım Kılavuzu: Bilgisayarda Masaüstünde mevcuttur.**