Soğutma sistemi ve güç kaynağının fişlerini üç fazlı prize takınız.

Önce soğutma cihazını sonra da güç kaynağını, cihazların üstündeki anahtarı ‘’1’’ konumuna getirmek suretiyle çalıştırınız.

Isıtılacak parçayı indüksiyon bobininin içerisine yerleştiriniz.

Güç kaynağına bağlı kumanda kolu üzerindeki yeşil düğmeye basınız ve mekanik nümeratörü saat yönünde çevirerek gücü arttırınız.

Sistemi kapatmak için önce güç kaynağı sonra da soğutma sistemi üzerindeki anahtarı ‘’0’’ konumuna getirerek gücü kesiniz.

Güç kaynağına bağlı kumanda kolu üzerindeki yeşil düğmeye basınız ve mekanik nümeratörü saat yönünde çevirerek gücü arttırınız.