Dışarıda yer alan şalteri yukarı kaldır. ON pozisyonu.

İçeride yer alan sigorta kutusundaki şalteri yukarı kaldır. ON pozisyonu.

Numuneyi kazanın içerisine daldır ve tornovida ile numuneyi tutan çubuğu sabitle.

Elektroliti karıştırmak için kullanılan simidi kazanın içine yerleştir.

Kazanın bulunduğu su tankı seviyesini kontrol et, yetersiz ise su ekle.

Su dolaşımını aç.

Simidin havasını aç.

Kazanın bulunduğu kapıyı sıkıca kapattığından emin ol.

Kontrol tezgahında kaplama parametrelerine göre cihazı siyah düğmelere basarak çalıştır.

Yeterli süre sonra kontrol tezgahındaki kırmızı düğmelere basarak cihazı kapat.

Cihazın yanındaki sigorta kutusundan şalteri aşağı indir. OFF pozisyonu.

Kazanda numuneyi tutan çubuğu, tornavida yardımıyla çıkar.

Cihazın arkasındaki hava ve su dolaşımlarını sağlayan vanaları kapat.

Kapıyı kapat.

Dışarda bulunan sigorta kutusundaki şalteri aşağı indir. OFF pozisyonu.

Kazanı sistemin içerisinden çıkar ve etrafın temizliğini kontrol et.