Duvardaki panodan cihazın ve

 Soğutucunun sigortasını kaldırınız.

 Emelsan trafonun sigortasını kaldırınız.

Bilgisayarı açınız. Cihazdan “100V”-“200V”-“power”

“Riht Power” sigortalarını kaldırınız

Bilgisayardan “XG Operation” penceresini açınız. “XG Kontrol”-“Power-on”xray-on”-“Execute aging” sırayla basınınız. 1 saat bekledikten sonra tava ısınınca sarıdan-gri renge dönünce ölçüme hazırdır.

 Ölçüm bittikten numuneyi “Door Open” tuşuna basarak kapağı açın ve numuneyi çıkartınız. XG Kontrolden “xray-off”-“Power-off” tuşlarına basılarak güç kesilir. Cihazdan “Riht Power”-“ power”-“ 200V”- “100V” sigortalarını indiriniz.

Hazırladığınız numuneyi “Door open” tuşuna basarak kapağı açınız numune tutucuya yerleştiriniz. Ölçüm penceresinden numune isimini, başlangıç-bitiş ve tarama hızını giriniz ve” start”a basınız.

Bilgisayardan programı kapatınız. Sonra Emelsan güç trafososu-panodan x-ray ve soğutucu suyunun sigortasını (10dk bekledikten sonra) kapatınız. Bilgisayarı kapatınız.