Bilgisayar ve ekranı açınız, F1 tuşuna basınız

SEM den **EDS** alınacak bölge seçiniz ve görüntü ayarlayınız

Microskope kontrolden Magnification den EDX modunu seçin

EDAX bilgisayarından Team EDS programını çalıştırın

Programdan çalışma dosyası oluşturun

İstenilen analiz modunu seçiniz ( SPECTRUM Only, Point Analysis,

Mapping, Line scan

“Analiz işlemi yapınız verileri kayıt ediniz

İşlem bitince Team EDS programını çalışmasını durdurunuz

Bilgisayarı ve ekranı kapatınız

SEM den EDX modundan çıkın HR moduna geçin

“SEM den Beam butonuna basarak hızlandırıcı voltajı kesin