Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

Kontrol panelinden istenilen sıcaklık ayarlanır (25°C).

Sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra karıştırma hızını işaret eden 🡪 tuşuna basılır.

Karıştırma hızı ayarlanır (150 rpm).

İnkübe edilmek istenen hücreler, çeşitli boyutlardaki erlenler ile cihaz içine yerleştirilir.

Belirli sürede belirli bir sıcaklık ve çalkalama hızında hücreler büyütülür.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.