Cihaz her zaman elektrik bağlantı

prizine takılı durumdadır.

İlk kez cihaz açıldığında on/off

anahtarı on yönünde çevrilmelidir.

Cihaza örnek koymak ya da çıkarmak

için dış kapaktaki kapı kolu açılır.

Cihazın içinde 4 ayrı raf vardır ve bölmelerin

her biri kapaklı olup, kapaklarda kilit bulunmaktadır.

Örnekler alındıktan ya da yeni örnek yerleştirildikten

sonra rafların kapakları kapatılır.

Daha sonra en dış kapak kapatılarak,

kapı kolunun kapalı konumda olduğundan emin olunmalıdır.

Cihazın ön kısmında kontrol paneli bulunmaktadır.

Burada sıcaklık göstergesi bulunmakta olup, sıcaklık oC

cinsinden gösterilmektedir. Alarm göstergesi, alarm süresinde yanıp

söner. Sesli alarmı susturmak için susturma tuşu da kontrol panelinde yer alır.

Cihaz kapısının açık kalma süresini minimumda tutmaya özen