Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında

bulunan kısımda siyah çizgi ile belirtilen yuvarlak

içerisine hava kabarcığının girmesini sağlanır.

On/Off düğmesine basarak cihaz açılır.

Tartım kabını terazinin üzerine konulur ve terazinin kapakları kapatılır.

“T” tuşuna basarak kabın darası alınır.

Program bittikten sonra “Open” tuşuna basarak örneğinizi çıkarınız.

Tartılacak madde tartım kabına konulur.

İşlem bittikten sonra kap dışarı alınır.

Cihazı On/Off düğmesinden kapatılır.

Terazinin için temizlenir.