Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında

bulunan kısımda siyah çizgi ile belirtilen yuvarlak

içerisine hava kabarcığının girmesini sağlanır.

 On/Off düğmesine basarak cihaz açılır.

Tartım kabını terazinin üzerine konulur ve “O/T” tuşuna basılarak kabın darası alınır.

Tartılacak madde tartım kabına konulur

 Terazinin için temizlenir.

Cihazı On/Off düğmesinden kapatılır.

İşlem bittikten sonra kap dışarı alınır.