Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol edilir.

Otoklavı çalıştırmadan önce su ve hava kontrol edilmelidir.

Atık su alarmı varsa, bu atık su boşaltılmalıdır.

Cihazı açtıktan sonra sepetine malzemeler yerleştirilir.

Malzemenin cinsine göre:

Eğer sıvı ise 🡪 **Liquid**

Açılmamış (ambalajlı) katı ise 🡪 **Wrapped**, Paketi açılmış katı ise 🡪 **Unwrapped**

Tuşlarından uygun olanına basılır.

**NOT:**

Şişelerin kapakları tamamen kapatılmamalıdır.

Otoklavda kullanılacak su, saf su veya deiyonize su olmalıdır.

Sıcaklık 121°C veya 134 °C’a ayarlanır.

Cihazın kapağı kapatılır.

Start/stop düğmesine basılarak sterilizasyon işlemi başlatılır.

Cihaz soğuduktan sonra kapağı açılır ve işlem bittikten sonra cihaz kapatılır.