Cihazın arkasında bulunan düğmeyi ON konumuna getirerek çalıştırınız.

Cihazın ön kontrol paneli üzerinde bulunan kapak açma düğmesine basınız.

Cihaz ON konumundayken kapağı kapalı olarak kalmalıdır.OFF konumunda iken kapak açık kalmalıdır

START/STOP düğmesine basarak başlatınız. Zaman bittikten sonra cihaz kendisi duracaktır

Cihazı soğutmak istiyorsanız boş olarak PRE-COOL tuşuna basarak soğutabilirsiniz.

SET tuşuna basarak HIZ ZAMAN ve SICAKLIK ayarlarını yapın

Konulacak tüpleri karşılıklı olarak eşit hacim ve ağırlıkta rotora yerleştirip kapağını kapatın