Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Su seviyesi kontrol edilir ve eğer gerekiyorsa cihaz içinde belirtilen yüksekliğe kadar su ile doldurulur.

İlgili malzeme su banyosu içine konulur.

Kontrol panelinden istenen sıcaklık ayarlanır.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.

.