Etüv cihazının fişini prize takınız ve On/Off tuşuna basarak çalıştırınız.

Numunenizi cihazın kapağını açarak cihaz içine yerleştiriniz.

Cihaz kapağını kapağının tam olarak kapandığına emin olduktan sonra istenilen sıcaklığı ve süreyi gösterge üzerindeki tuşlardan ayarlayınız.

İstenilen süre tamamlandıktan sonra numunenin yüksek sıcaklıkta alınmasının gerektiği durumlarda yüksek sıcaklığa dayanıklı bir eldiven kullanarak numuneyi cihaz içerisinden alınız. Gerekmemesi ya da eldivenin bulunmaması durumunda işlemi gerçekleştirmeyiniz.