Şerit testere cihazının fişini prize takınız

Kesme işleminden önce eldiven ve gözlük takınız.

Kesimi gerçekleştirilecek numuneyi tablaya yerleştiriniz ve cihazın On/Off tuşuna basarak testere hareketini başlatınız.

Kesim işlemini elinizi testereye yaklaştırmayacak şekilde gerçekleştiriniz. Küçük boyutlu parça kesimi için numuneyi elinizle değil bir ara destek yardımı ile kavrayıp ilerletiniz.

Kesim işlemini elinizi testereye yaklaştırmayacak şekilde gerçekleştiriniz. Küçük boyutlu parça kesimi için numuneyi elinizle değil bir ara destek yardımı ile kavrayıp ilerletiniz.

Kesim esnasında testereden ses gelmesi durumunda kesimi sonlandırınız. Kesim sonunda testerede hasar görmeniz durumunda yetkiliyi bilgilendiriniz.

Kesim tablasını talaşlı şekilde bırakmayınız. Süpürge yardımı ile talaşları temizleyiniz.

Kesim işleminden sonra cihazın On/Off tuşuna basarak kapatınız ve fişini prizden çekiniz.