Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız.

Jeli tablaya yerleştirip kapağı kapatınız

UV ayarını %100 veya %70'e getirerek görüntü alınız

Cihazı on/off tuşuna basarak kapatınız ve fişi çekiniz

Görüntü sonrası jeli alınız ve tablayı dH2O ile temizleyiniz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-