Cihazın fişini takınız.

On/Off düğmesine basılı tutarak açınız.

Ölçüm metodunu Seçiniz

Kapağı kaldırıp blank küvetini blank bölmesine yerleştiriniz

Dalga boyunu ayarlayınız ve "AutoZero" yapınız

1 numaralı bölmeye örneği yerleştiriniz ve "Enter" tuşuna basarak okuma yapınız

Okuma bitince bölmeleri temizleyiz ve kapağı kapattıktan sonra cihazı düğmesine basarak kapatıp fişini çekiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-