Kamera, ekran ve yazıcıyı on/off tuşlarına

basarak açınız

Kapağı açarak jeli tablaya yerleştiriniz

Zoom ayarını ve saturasyon ayarını yapınız

Kamera, ekran ve yazıcıyı on/off tuşlarına basarak kapatınız

Kapağı açıp jeli çıkarınız ve tablayı dH2O ile temizleyiniz

Yazıcıdan "PRINT" tuşuna basarak çıktı alınız

UV düğmesini %100 veya %70 olarak ayarlayınız

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-