Cihazın fişini takınız.

Cihazında arkasındaki şaltere başarakcihazı açınız.

“Door” tuşuna basarak kapağı açınız ve koruyucu kapağı kaldırıp örneklerinizi karşılıklı dengede olacak şekilde yerleştiriniz.

+4 ֯C’ de çalıştıysanız cihazın kapağı suyun buharlaşabilmesi için açık bırakıp cihazın “Power” tuşuna basılarak cihaz kapatılır.

İşlem bittikten sonra “Door” tuşuna basıp örneklerinizi alınız.

Time/RPM/Temperature kolundan ayarlamak istediğiniz özelliğe gidip +/- derece kolundan uygun aralığa getiriniz. Ardından “Start” tuşuna basarak çalıştırınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-