İşleme başlamadan önce koruyucu gözlük ve eldiveninizi mutlaka takınız.

Azot tankının kilidini açınız.

Kapağı çıkardıktan sonra ilgili konisteri çıkarınız ve içerisinden en hızlı şekilde örneklerinizi alınız.

Kapağı kapatıp asma kilidi takınız.

Örneklerinizi aldıktan sonra konisteri yerine hafif dışa (alttan dışa) eğim verecek şekilde yerleştiriniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. M. Soner TÜRKÜNER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-