On/Zero düğmesine basılı tutarak açınız.

Cam bölmenin kapağını yana çekerek açınız ve tartım kabını koyunuz. TARE tuşunu kullanarak Tartım kabının darasını alınız. Daha sonra örneğinizi tartınız.

İşlem bittikten sonra On/Zero tuşuna basılı tutarak teraziyi kapatınız. Tartım bölgesini temizleyiniz.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Hüseyin GÜL | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-