Cihazın fişini takınız.

Aç-Kapa anahtarı ile cihazı açınız, Kapak açma butonuna basarak cihazın kapağını açınız.

Numunelerinizi **DENGELİ** bir şekilde yerleştirip cihazın önce iç ardından dış kapağını kapatınız.

SELECT butonuna basarak sırasıyla RPMI,G veZAMAN değerlerini aşağı ve yukarı butonlarını kullanarak ayarlayınız.

Son olarak cihazı Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile kapatınız vefişini çekiniz.

Kapağı açınız ve numunelerinizi alınız.

START/STOP butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız, İşlem bittikten sonra kapak otomatik olarak açılacaktır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
|  Araş. Gör. Türkan ÇAKAR | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |

FR-0258 Yayın Tarihi: 01.11.2017 Değ.No:0 Değ.Tarihi:-