|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **B. Braun CERTOMAT BS-T YER İNKÜBATÖRÜ CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0276 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız ve cihazın sağ alt köşesindeki düğmeyi “O” konumundan “I” konumuna getiriniz |

|  |
| --- |
| F1 tuşunu istenilen çalkalama hızını, F2 tuşunu istenilen sıcaklığı ve F3 tuşunu da istenilen süreyi ayarlamak için kullanınız. Bu tuşlara basarak aktif hale getiriniz ve +/- tuşlarını kullanarak istenilen değerleri ayarlayınız. “ENTER” tuşuna basarak ayarlanan değerleri onaylayınız |

|  |
| --- |
| F4 tuşunu soğutmayı açmak ve kapatmak için kullanınız. Tuşa birkez basıldığında ekranda “ON COOLING” yazısı çıkar, tekrar basıldığında ise “OFF COOLING” yazısı çıkmaktadır. Seçilen değeri onaylamak için “ENTER” tuşuna basınız |

|  |
| --- |
| Cihazın kapağını açarak örneklerinizi cihaza yerleştiriniz (cihaz çeşitli boylardaki erlenler ve deney tüpleri için adaptörlere sahiptir) ve ardından cihazın kapağını kapatınız |

|  |
| --- |
| “START” tuşuna basarak inkübasyonu başlatınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde “STOP” tuşuna basarak inkübasyonu durdurunuz ve cihazın kapağını açarak örneklerinizi alınız. Sağ alt köşedeki düğmeyi “l” konumundan “O” konumuna getirerek cihazı kapatınız |