|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EDMUND BUHLER TH 15 İNKÜBATÖR CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0288 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazı fişe takınız |

|  |
| --- |
| Örnekleri çalkalayıcı içine yerleştiriniz ve yanlardaki tutucular ile örnekleri sabitleyiniz |

|  |
| --- |
| Cihazın üst panelinde bulunan “I” tuşuna basarak ısıtma ünitesini çalıştırınız |

|  |
| --- |
| Dijital ekranda gerçek sıcaklık değeri gözükür. Orta kısımda bulunan aşağı yukarı oklar yardımıyla istenilen sıcaklık değerini ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Alt kısımda bulunan yuvarlak düğmeleri kullanarak süre ve çalkalama hızı ayarlarını yapınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde önce çalkalayıcıyı kapatınız. Ardından inkübatörü “0” tuşuna basarak kapatınız |

|  |
| --- |
| Örnekleri dikkatlice cihazdan çıkartınız ve gerekiyorsa cihazın temizliğini yapınız |