|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **GFL 1083 ÇALKALAMALI SU BANYOSU CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0289 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın arka tarafındaki su boşaltım musluğunun kapalı olduğundan emin olduktan sonra cihazı “min” ve “max” çizgileri arasındaki bir seviyede distile su ile doldurunuz |

|  |
| --- |
| Cihazı ana düğmeden açınız ve YEŞİL ışığın yandığından emin olunuz |

|  |
| --- |
| Sıcaklığı ayarlamak için “oC” düğmesine basılı tutunuz ve aynı anda +/- düğmelerini kullanarak istenilen sıcaklığı ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Çalkalama hızını ön paneldeki dönen düğme ile ayarlayınız |

|  |
| --- |
| İşlem bitiminde öncelikle çalkalamayı kapatınız ve ardından örnekleri su banyosundan çıkarınız. Açma kapatma düğmesine basarak cihazı kapatınız ve cihazı fişten çekiniz |