|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HEIDOLPH MR 3001 MANYETİK KARIŞTIRICI CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0290 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazı fişe takınız |

|  |
| --- |
| Cihazın sağ tarafındaki düğme ile istenilen hız ayarını yapınız ve sonrasında üzerindeki yeşil düğmeye basarak aktif hale getiriniz |

|  |
| --- |
| Cihazın sol tarafındaki düğme ile istenilen sıcaklık ayarını yapınız ve sonrasında üzerindeki yeşil düğmeye basarak aktif hale getiriniz |

|  |
| --- |
| Cihazın hız ve sıcaklığı aktif iken yeşil düğmelerde ışık yanmaktadır.Bu düğmelere basarak cihazı kapatınız |