|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **HERAEUS BİOFUGE 15R SANTRİFÜJ CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0291 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Cihazın fişini prize takınız |

|  |
| --- |
| “LID” düğmesine basarak cihazın kapağını açınız |

|  |
| --- |
| Örnekleri cihaza dengeli bir şekilde yerleştiriniz. Aynı boyut ve ağırlıktaki tüm örnekleri rotora simetrik bir şekilde yerleştiriniz |

|  |
| --- |
| Rotorun simetrik olarak dengeli olduğuna karar verdikten sonra cihazın kapağını kapatınız |

|  |
| --- |
| Santrifüjleme süresini ayarlamak için “TIME” alanındaki “SET” tuşuna basınız. Süreyi arttırmak veya azaltmak için gerekli olan değişiklikleri +/- tuşlarını kullanarak yapınız. Santrifüj hızını ayarlamak için “SPEED (RCF)” alanındaki “SET” tuşuna basınız. +/- tuşlarını kullanarak istenilen hız değerini ayarlayınız |

|  |
| --- |
| Santrifüj sıcaklığını ayarlamak için “TEMP” alanındaki “SET” tuşuna basınız. +/- tuşlarını kullanarak istenilen sıcaklık değerini ayarlayınız. “START/STOP” tuşuna basarak santrifüj işlemini başlatınız |

|  |
| --- |
| Ayarlanılan süre sona erdiğinde santrifüj işlemi otomatik olarak “STOP” konumuna gelecektir. İstenilen bir anda santrifüj işlemini durdurmak için “START/STOP” tuşuna basınız. “LID” düğmesine basarak cihazın kapağını açınız. Örnekleri rotor içerisinden çıkartınız ve cihazın kapağını tekrar kapatınız |