|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **WTWINOLAB pH LEVEL 1 pH METRE CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0300 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| “ON/OFF” tuşuna basarakcihazı açınız |

|  |
| --- |
| “M” tuşuna basarak ölçüm modunuseçiniz (açılıştaki modpHmodundaysa M tuşuna basılmasına gerek yoktur) |

|  |
| --- |
| pHprobunudistile su ile yıkayınız ve ardından örneğin içerisinedaldırınız. Ekranda görülen pH değerinin sabitlenmesinibekleyiniz ve ardından ölçme işleminitamamlayınız |

|  |
| --- |
| Ölçümün ardından pHprobunudistile su ile yıkanıp kurulayınız ve 3 MKCltamponu içerisinde muhafaza ediniz |

|  |
| --- |
| “ON/OFF” tuşuna basarak cihazı kapatınız |