|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EPPENDORF BIOFLO 120 FERMENTÖR CİHAZININ KULLANIM TALİMATI** | Dök. No | CH-TL-0304 |
| İlk Yayın Tarihi | 10.07.2018 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa No | 1 |

|  |
| --- |
| Ana ünitenin arka kısmında yer alan l/O düğmesini “I” konumuna getirerek ana üniteyi, kontrol ünitesinin üzerinde yer alan açma/kapama düğmesine basarak da kontrol ünitesini çalıştırınız |

|  |
| --- |
| Her çalışma öncesi, çalışmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için pH ve oksijen kalibrasyonlarını kullanma klavuzunda belirtildiği şekilde yapınız |

|  |
| --- |
| İlgili problar kalibre edilip, içerisinde besi yeri bulunan jar sterilize edildikten sonra, jarı cihaz üzerindeki yerine yerleştiriniz ve jar üzerinde yer alan her bir probun bağlantısını dikkatli bir şekilde yapınız. Daha sonra cihazı çalıştırarak ilgili değerleri (pH, sıcaklık, PO2) girerek fermentasyonu başlatınız |

|  |
| --- |
| Fermentasyon sonunda değerleri sıfırlayarak cihazı kapatınız. Bunun için önce kontrol ünitesinin üzerinde yer alan açma/kapama düğmesine basarak kontrol ünitesini kapatınız. Daha sonra ana ünitenin arka kısmında yer alan l/O düğmesini “O” konumuna getirerek ana üniteyi kapatınız |