Prizlerin anahtarını açınız

Işık ve Floresan Kontrol panelindeki On/Off düğmelerine basınız

Bilgisayarınızı bağlayın

Bilgisayardaki yazılımı açın

Adımları tersten takip ederek mikroskobu kapatınız ve örtüsünü örtünüz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Öğr. Gör.  Metin ÇETİN | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |