Buhar toplama şişesinin yerinde ve dolu olmadığına dikkat edin

Şişenin altındaki tahliye vanasının kapalı olduğundan emin olun

Kapağı açın ve cihazın su seviyesini kontrol edin. Eğer su seviyesi az ise distile su ile takviye yapın

Malzemeleri otoklav sepeti içerisinde dikkatlice yerleştirin ve kapağını kapatın

Eğer kirli otoklav yapışmışsa mutlaka suyunu temizleyin

Otoklav bitiminde “dur” düğmesine basın ve programı sonlandırın. Power On/Off düğmesine basarak cihazı kapatın

Program menüsünden istenilen programı seçip “başlat” düğmesine basın