“Steath” tankına filtreli distile su ile doldurunuz ve “Waste” tankını boşaltınız

Örnek yükleme yerindeki tüpe filtreli distile su koyun

On/Off düğmesine basın ve bilgisayarı da açın

Programı açın ve “Time Limit” olarak 10 dk’yı ayarlayın ve “Run” ile cihazdan su geçirin

Tüpü örnek yükleme yerinde bırakın ve cihazı kapatın

Daha sonra su içeren tüpü yerleştirin ve 10 dk geçirin

Örnekleriniz bittikten sonra 2 ml Cleaning solüsyonunu 2 dk geçirin

Tüpü çıkartıp örnek tüpünüzü yerleştirerek analizini yapın