Cihazın fişi prize takılarak cihaz açılır.

“Set/Enter” ve yön tuşları kullanılarak rpm, reciprocaldegree, vibro ve time seçenekleri ayarlanarak “Run/Stop” tuşuna basılarak rotasyon başlatılır.

Rotasyon işlemi bittiğinde “Run/Stop” tuşuna basılarak cihaz durdurulur, fişi prizden çekilerek kapatılır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Emrah ÖZÇELİK | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |