Cihazın fişini takınız ve düğmesinden açınız.

OPEN tuşuna basarak cihazın kapağını açınız. Rotor kapağını belirtilen yönde çevirerek açınız ve ependorf tüpleri karşılıklı ve ağırlıkça dengeli olarak yerleştirdikten sonra rotor kapağını belirtilen yönde çevirerek kapatınız. Son olarak hafifçe bastırarak cihaz kapağını kapatınız

NOT: Santrifüj sonrasında kapağın sıkışmaması için fazla sıkmayınız.

**ACCEL/DECEL** tuşu ile hızlanma ve yavaşlama ivmesini, **SPEED** tuşu ile dönüş hızını, **TIME** tuşu ile santrifüj süresini ve **TEMP** tuşu ile cihaz sıcaklığını seçtikten sonra **START** tuşuna basarak santrifüjü başlatınız. Acil durumda **STOP** tuşu ile santrifüjü sonlandırabilirsiniz.

**NOT:** Cihaz sıcaklığının ayarlanan dereceye gelebilmesi için cihaz önceden (yaklaşık 15 dakika) açılarak sıcaklık ayarı yapılmalıdır.

Cihazı düğmesinden kapatınız.

Santrifüj sona erdikten sonra OPEN tuşu ile cihaz kapağını ve sonrasında rotor kapağını açınız. Örneklerinizi aldıktan sonra rotor kapağını ve cihaz kapağını geri kapatınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Z. Onur ÇALIŞKANER | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |