Cihazın fişini takınız.

Numunelerinizi **DENGELİ** bir şekilde yerleştirip cihazın kapağını kapatınız

Cihazın kapağını kapatarak çalıştırınız.

Son olarak cihazın fişini çekiniz.

Cihazınızın kapağını açma düğmesine açarak durdurunuz ve numunelerinizi alınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan | Onay | Kalite Sistem Onayı |  |
| Araş. Gör. Türkan ÇAKAR | Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY | Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN |  |
|  |
|  |