İzolasyon trafosunu açınız. Cihazın fişlerini izolasyon

trafosundan gelen güç kaynağına takıp şartelini kaldırınız.

Hidrojen jeneratörünü açınız. H bittiyse suyunu yenileyiniz.

Cihazın arkasındaki sırasıyla kuru hava, saf helyum ve azot gazlarının akışı için tüpleri açınız.

Sırasıyla sağdaki sonra da soldaki cihazı açınız.Login’e ve PSS’e basınız. Ready oluncaya kadar bekeyiniz.

Çalışmanız bittikten sonra tüm cihazları açtığınız sıranın tersi şeklinde kapatınız.

Ölçüm yapılacak örneği yükleyin ve bilgisayar ekranından takip edin.

Fırının ısıtmak için 200 derecede 5 dakika bekleyin ve tekrar 50 dereceye alınız.