**Beton Slump Seti**

Slump-Çökme deneyi, orta ve yüksek işlenebilirliğe sahip taze betonda kıvam ölçümünde kullanılır. Korozyondan etkilenmemesi için galvanizlenmiş veya elektrostatik olarak boyanmıştır.



Resim 1. Beton Slump Seti

**Kullanım Talimatı**

* Ölçüm yapılacak taze beton slump konisine şişlenerek yerleştirilir.
* Slump konisi slump tepsisine yatay bir şekilde yerleştirilir.
* Gerekli kıvam ölçümü yapıldıktan sonra koni ve tepsi temizlenerek kenara alınır.