**Beton Test Presi (2000KN-200 Ton basınç kapasiteli)**

ÇMS marka beton test pres makinesi farklı şekil ve boyutlardaki beton ve doğal taş numunelerinin basınç deneyi ve eğilme deneyleri yapmak için kullanılmaktadır.



Resim 1. Beton Test Presi

**Kullanım Talimatı**

* Güç kablosu prize takılır.
* Basınç aleti ve yazıcı üzerindeki anahtar ‘’ I ‘’ konumuna getirilir.
* Numune basınç aletindeki tablalar arasına, tablaların merkezine gelecek şekilde yerleştirilir ve kapağı kapatılır.
* Kumunda bölgesinden numuneye yükleme hızı ayarlanır.
* Alet çalıştır tuşuna basılarak çalıştırılır ve numuneye otomatik olarak yük uygulanmaya başlar.
* Deney sonunda yük otomatik olarak kesilir ve tabla üzerindeki numune parçaları temizlenir. Güç kablosu prizden çekilir.