**Demir Çekme Test Cihazı (600 KN-60 Ton Kapasiteli)**

Çekme deneylerinin yapılabildiği min. 8 mm ile max.32 mm numuneleri test etme özelliğine sahip tam otomatik bir cihazdır. Dikey test mesafesi min 60 mm ile max.360 mm. arasındadır.



Resim 1. Demir Çekme Test Cihazı

**Kullanım Talimatı**

* Güç kablosu prize takılır.
* Basınç aleti ve yazıcı üzerindeki anahtar ‘‘ I ’’ konumuna getirilir.
* Numune basınç aletindeki tablalar arasına, tablaların merkezine gelecek şekilde yerleştirilir ve kapağı kapatılır.
* Kumanda bölgesinden numuneye yükleme hızı ayarlanır.
* Program üzerinden başlat’ a tıklayarak sistem devreye sokulur.
* Çekme işlemi sona erdiğinde değerler kaydedilir ve program kapatılır.
* Güç kablosu prizden çekilir.