**Komparatör (10x0,01mm)**

Mekanik komparatör 10x0,01mm duyarlıklı bir ölçü saatidir.



Resim 1. Komparatör

**Kullanım Talimatı**

* Komparatör manyetik ayağa bağlanır.
* Manyetik ayaktaki mıknatıs açılarak komparatör sabitlenir.
* Hareketli ucu 2-3 mm mile girecek şekilde sabitlenir.
* Komparatörü mile hafifçe bastırarak ölçümü yapınız.
* Komparatörü manyetik ayaktan söküp yerine koyunuz.