Makinenin fişi takınız ve makine üzerindeki güç anahtarını “I” konumuna çeviriniz.

İşlenecek parçayı aynaya uygun şekilde yerleştirip aynayı sıkınız.

Gerekli kalibrasyon, devir ayarı ve ölçüm işlemlerini yapınız.

Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kapatıp araba üzerinde sağda bulunan kolu dönüş yönünüze göre aşağı veya yukarı kaldırarak makineyi çalıştırınız.

Araba üzerinde bulunan kontrol kollarını kullanarak gerekli kesme işlemlerini yapınız.

Araba üzerinde sağda bulunan kolu ortaya getirerek makineyi durdurunuz. Acil durumlarda yer seviyesinde bulunan acil durdurma pedalına basınız.

Ayna üzerindeki güvenlik kapağını kaldırınız ve işlenen parçayı torna aynasını gevşeterek çıkarınız.

Makine üzerindeki güç anahtarını “O” konumuna çeviriniz ve makinenin fişini çıkarınız.

Aksi bir durumda atölye sorumlusu ile irtibata geçiniz.