G4<10-4 mbar’a ulaştığında G3 vakum ölçeri açılır. Analiz odasındaki (Ion gauge) vakum ölçer bir kaç saat geçtikten sonra açılmalıdır.

Açılır.

Analiz odası bake edilmelidir.

**Bu işlem SADECE vakum sistemleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.**

PC’den yükleme odasının turbo pompası çalıştırılır.

SWG2 ile SWG6 vanaları açılır.

Yükleme Odası ile Analiz Odası arasındaki kapı kapatılır.

Turbo pompa 1000Hz’e geldiğinde, analiz odasının turbo pompasının önündeki kapı açılır.