**Bu işlem SADECE vakum sistemleri hakkında gerekli bilgi ve tecrübeye sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.**

10 numaradan itibaren örnek yüklemesi yapılır.

Azot gazı kapatılır.

G5’teki basınç 1x103 mbar olduğunda Yükleme Odasının kapağı açılır.

Yükleme odasını pompalayan turbo pompa durdurulur.

Azot gazı açılarak regülatördeki basınç 3 bara ayarlanır.

Asansör 10 numaraya indirilir.

SWG2 ile SWG6 vanaları kapatılır.

G3 vakum ölçer kapatılır ve soğutulur.