Ölçümler bittikten sonra numunenizi sistemden çıkarınız. Sistemi “standby” konumuna alınız.

“Easytransport” programı ile ölçümünüzü yapınız.

“MultiVU” programı ile ölçümünüzü yapınız.

Örnek tutucuyu sisteme dikkatlice yerleştiriniz.

Örnek tutucuyu sisteme dikkatlice yerleştiriniz.

Uygun örnek tutucuya numunenizi yerleştiriniz.

Uygun örnek tutucuya numunenizi yerleştiriniz.

MTMS bilgisayarından “EasyTransport” programını açınız ve uygun değerleri giriniz.

PPMS bilgisayarından “MultiVU” programını açınız ve VSM opsiyonunu aktif hale getiriniz.

PPMS Cihazında Transport Ölçümleri için

PPMS Cihazında VSM Ölçümleri için

En son VSM ölçümü yapılmış ve bırakılmışsa, VSM ölçüm kafasını sistemden VSM opsiyonunu deaktif ettikten sonra çıkarınız. Transport çubuğu için dewarı hazırlayınız.

En son transport ölçümü yapılmış ve bırakılmışsa, transport çubuğunu sistemden çıkarınız. VSM ölçümleri için VSM ölçüm kafasını sisteme takınız.

Cihazların açık olup olmadığını ve veri kablo bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz.

Cihazların açık olup olmadığını ve veri kablo bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz.

Laboratuvar kayıt defteri kullanıcı adı, tarih, ölçüm çeşidi ve süresi açıkça belirtilecek şekilde doldurunuz.